Vítej na stránce prvního spoje optické technologie Ronja v síti CZFree.Net ! První Ronja na CZFree.Net propojuje první přípojný bod (Deu, Kováků 12, Praha 5, Anděl) s CZFree.Net na Andělu , s vůbec prvním pevně připojeným bodem Bakulák. Spoj má vzdálenost 800 metrů, jde o nejdelší spoj Ronjou v ČR. Trasu spoje si můžeš prohlédnout na následující mapce: Spoj vznikl vlastním nákladem a prací Jirky Boháče a Deua, za přímé pomoci a supervize Clocka, kterému tímto děkujeme za předané zkušenosti, které nám umožnily Ronju dokončit a uvést do provozu. Spoj byl podroben zátěžovým testům, je schopen současně přenášet data rychlostí 1.12Mbytes/sec oběma směry (full duplex). Běžný ping packet 1400 bytes má průměrnou odezvu 3 ms. Ronja je velmi stabilní, packet loss se vyskytuje pouze velmi zřídka v případě husté mlhy. Spoj je v plném provozu a osvědčil se jako vyjímečná náhrada předchozího mikrovlnného propojení, které často trpělo silným zarušením a velkou ztrátovostí. On-line statistiky spoje:
Technické parametry spoje
Vzdálenost | 800m
Nominální dosah | 1000m
Přenosová rychlost | 10 Mbit/sec.
Modulační rychlost | 20 Mbaud
Topologie | Point to point
Přístupová metoda | Full duplex
Modulace | IEEE 802.3 Baseband Manchester (BPSK) + 1.2MHz idle
Fyzická latence | 5.4 usec
Měřený round-trip, typ., 56 bytů ping | 700 usec
Měřený round-trip, typ., 1400 bytů ping | 3 msec
Vlnová délka | 640nm
Dominantní vlnová délka | 630nm
Spektrální šířka (FWHM) | 25nm
Extinction ratio | 0:1
Druh světla | Nekoherentní nepolarizované
Vyzářený světelný tok | 1.65lm
Vyzářený optický výkon | 8.6mW
EIRP (izotropní ekvivalent vyzářeného optického výkonu) | 10kW
Apertura přijímače, vysílače | 130mm
Ohnisková vzdálenost přijímače, vysílače | 295mm
Teleskopická soustava přijímače, vysílače | 1-prvkový refraktor, nepotahovaná, sférická, skleněná, paraxiální.
divergence (vrcholový úhel kužele) | 4mrad
BER (bitová chybovost) | lepší jak 10^-9
Provozní teplota | -30...+70degC
Provozní vlhkost | 0-100% včetně kondenzující
Životnost vysílací diody | 10 let
Spotřeba elektroniky | 3.4W
Spotřeba vytápění | 2W
Polovodičová platforma | Diskrétní + SSI
Montáž elektronických součástek | Vzdušná konstrukce
EM stínění | 100% povrchu elektroniky i kabeláže
Zaměřovací systém | Vizuální s odrazkou, RSSI přijímače
Legislativní shoda | Vyhovuje 480/2000Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením za jakýchkoliv podmínek včetně libovolné poruchy.
Na následujících fotkách je zachycen celý postup výroby a instalace Ronji.
Začátek pájení krabiček elektroniky | Jedna pájka na měď nestačí :) | Krabičky spájeny
Vrtání děr pro kabely | Krabičky jsou hotovy | Brouci se rojí a začíná pájení AUI
Vrabčí hnízdo | Je třeba vybrat stejné tranzistory | Clock si dává přestávku
Odladění kompletní elektroniky | První testy elektroniky na síti | První počítač CZFree připojený přes Ronju!
Elektronika jede jako víno | Díly mechaniky | Mechanika v konstrukci
Ronja před dokončením | Okenní držák na Bakuláku | Univerzální zaměření každé hlavice pomocí čtyř šroubů
Příprava na první výstřel do tmy | Node Deu přesně zaměřen | Okno do CZFree
Najdeš node Deu ? | Ve dne Ronja jede na sto procent :) | Slunce svítí naplno, packet loss 0%
Node Deu je vzdálen 780m | I přes den je Ronja zřetelně vidět | Venkovní instalace na node Deu
Přesně zaměřeno díky odrazkám | TX září jako slunce | Ronja City
Zasněžený Bakulák v dáli